**Báo cáo thực hành tuần 11**

Họ và tên: Lưu Tuấn Hùng

MSSV: 20225131

Câu 1:Phân biệt vai trò của kết nối điều khiển và kết nối dữ liệu trong FTP

Kết nối điều khiển: Dùng để gửi lệnh điều khiển

Kết nối dữ liệu: Để truyền file hoặc danh sách dữ liệu

Câu 2: Giải thích ý nghĩa mã phản hồi 220, 230, 331, 227 trong FTP

220: Server sẵn sàng chờ kết nối từ client

230: Đăng nhập thành công

331; Yêu cầu tên đăng nhập hợp lệ, cần cung cấp mật khẩu

227: Server ở chết độ PASV, đã cung cấp IP và cổng cho client

Câu 3: Sự khác biệt của chế độ PASV và PORT

PORT:

Client mở cổng và Server phải đi kết nối vào cổng đó

PASV:

Server mở cổng và IP chờ client